**Osiągnięte przez gminę w 2020 roku, wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Poziom wymagany** | **Poziom osiągnięty** |
| Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali [P pmts] | 50% | 44,03% |
| Tr= Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania | 35% | Tr =0 (osiągnięty w 100%) |
| Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, poddanych odzyskowi innymi metodami odpadów budowlano rozbiórkowych (bez niebezpiecznych) [P br] | 70% | 100% |

**Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w 2020 roku, wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.**

ZUM Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Poziom wymagany** | **Poziom osiągnięty** |
| Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali [P pmts] | 50% | 20,55% |
| Tr= Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania | 35% | Tr =0 (osiągnięty w 100%) |
| Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, poddanych odzyskowi innymi metodami odpadów budowlano rozbiórkowych (bez niebezpiecznych) [P br] | 70% | Nie dotyczy |

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Poziom wymagany** | **Poziom osiągnięty** |
| Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali [P pmts] | 50% | 50,98% |
| Tr= Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania | 35% | Tr =0 (osiągnięty w 100%) |
| Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, poddanych odzyskowi innymi metodami odpadów budowlano rozbiórkowych (bez niebezpiecznych) [P br] | 70% | Nie dotyczy |